**ОТЧЕТ**

**ООО «Первый кирпичный завод» о выполнении мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ с 19 часов 25 декабря 2018г. до 19 часов 28 декабря 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Режим**  **работы**  **в периоды**  **НМУ** | **Цех, участок** | **Номер источника на карте-**  **схеме**  **предприятия** | **Мероприятие** | **Примесь, выброс**  **которой сокращается** | **Мощность выброса, г/с** | | **Эффективность мероприятия, %** |
| **в обычных**  **условиях** | **при выполнении**  **мероприятия** |
| Первый режим работы в период НМУ | Площадка  ул. Маерчака, 65 | **0001-0007** | 1. Снижение производительности печей, топок и парового котлоагрегата за счет уменьшения расхода топлива на 25%;  2.Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;  3. Запретит продувки газоходов;  4. Усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения |  |  |  |  |
| Уменьшить расход топлива на 25% | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,685640 | 0,592797 | 13,5% |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,111420 | 0,096330 | 13,5% |
| Углерод (Сажа) | 0,586373 | 0,439779 | 25,0% |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,576307 | 0,484073 | 16,0% |
| Углерод оксид | 6,178818 | 5,123024 | 17,1% |
| Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0,000005 | 0,000004 | 20,0% |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1,463891 | 1,097911 | 25,0% |
|  | **9,602454** | **7,833918** | **17,9 %** |
| **Итого сокращение по 1 режиму - 17,9%** | | | | | | | |